|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EHZ** | **POWERGRIP**  **Einhandzwinge**  **3.500 N Spannkraft in einer Hand**   * Einfach und schnell mit einer Hand spannen und fixieren * Hohe Spannkraft von bis zu 3.500 N   **Fehlanwendung der Werkzeuge kann Verletzungen verursachen.**  Fixieren von der Griffseite …  … oder fixieren von der Schienenseite.  Dann kraftvoll spannen mit dem Griff.  Nach dem Spannvorgang wie üblich lösen.  Zum Verschieben des Gleitbügels rote Verschiebetaste gedrückt halten. | **POWERGRIP**  **Jednoruční svěrka**  **Upínací síla až 3 500 Nm i při upínání jednou rukou**   * Snadno a rychle připevníte a upnete jen jednou rukou * Vysoká upínací síla až 3 500 Nm   **Neodborná manipulace může způsobit poranění.**  Upnutí ze strany rukojeti ...  … nebo ze strany vodící tyče.  Dotažení pomocí rukojeti a uvolnění stejným způsobem  Pro posunutí na vodící tyči slouží červené tlačítko. |